|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Network | Required | Dimension | Class |
| N1 | 224 + 1 + 2 | 256 | 7.7.44.0/24 |
| N2 | 96 + 1 + 2 | 128 | 7.7.45.0/25 |
| N3 | 64 + 1 + 2 | 128 | 7.7.45.128/25 |
| N4 | 64 + 1 + 2 | 128 | 7.7.46.0/25 |
| N5 | 16 + 1 + 2 | 32 | 7.7.46.128/27 |
| N6 | 2 + 1 + 2 | 8 | 7.7.46.160/29 |
| N7 | 4 + 2 | 8 | 7.7.46.168/29 |
| N8 | 2 + 2 | 4 | 7.7.46.176/30 |
| N9 | 2 + 2 | 4 | 7.7.46.180/30 |
|  |  | 8 | 7.7.46.184/29 |
|  |  | 64 | 7.7.46.192/26 |
|  |  | 256 | 7.7.47.0/24 |

